|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Міська місцевість  | Сільська місцевість | Міська місцевість  | Сільська місцевість |
| Ступінь | 0,4 кВ трифазне | 0,23 кВ однофазне | 0,4 кВ трифазне | 0,23 кВ однофазне | 10 (6) кВ трифазне | 10 (6) кВ однофазне | 10 (6) кВ трифазне | 10 (6) кВ однофазне |
| Категорія надійності | Категорія надійності | Категорія надійності | Категорія надійності | Категорія надійності | Категорія надійності | Категорія надійності | Категорія надійності |
| ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ |
| до 16 кВт | 3,689  | 3,073  | 3,689  | 3,073  | 3,361  | 2,801  | 3,361  | 2,801  | 3,997  | 3,331  | 4,997  | 4,164  | 3,642  | 3,035  | 4,553  | 3,794  |
| від 16 до 50 кВт | 3,689  | 3,073  | 3,689  | 3,073  | 3,361  | 2,801  | 3,361  | 2,801  | 3,997  | 3,331  | 4,997  | 4,164  | 3,642  | 3,035  | 4,553  | 3,794  |